**JENERATÖR BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**A-GENEL İSTEKLER**

1. Bu teknik şartnameyi içeren malzemeler imalatçı firmanın orijinal ürünü, yeni, hiç kullanılmamış ve hasarsız ve garantili olacaktır.
2. Bütün malzemeler TSE standartlarına uygun olmalıdır.

**B-TEKNİK ÖZELLİKLER**

1. UNIVERSAL marka UND R 55 model 50 KVA jeneratöre uygun ekipmanlar ve yedek parçalar kullanılacaktır.
2. Motor yağı, mazot, hava ve yağ filtreleri kontrol edilecek gerekirse değiştirilecektir.
3. Mazot, motor yağı, su seviyesi, antifiriz kontrol edilecektir.
4. Mazot tankı kapağındaki havalandırma kontrol edilecektir.
5. Akü su seviyesi kontrol edilecektir. Eksikse tamamlanacaktır.
6. Jeneratör çalışır vaziyette teslim edilecektir**.**

**NOT:** **Teklif mektupları sadece kapalı zarfta okula teslim edilecektir. Elektronik mail ve posta yolu teklif kabul edilmeyecektir. 27.11.2023**