**BAHÇE İHATA TELİ YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**A-GENEL İSTEKLER**

1. Bu teknik şartnameyi içeren malzemeler imalatçı firmanın orijinal ürünü, yeni, hiç kullanılmamış ve hasarsız ve garantili olacaktır.
2. Bütün malzemeler TSE standartlarına uygun olmalıdır.

**B-TEKNİK ÖZELLİKLER**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **DEMİR KAPI** | **200x120cm ölçülerinde profil, tel örgülü, kilitlenebilir, tek kanat olacaktır** | **1 Adet** |
| 1. **TEL ÖRGÜ** | **5X5 göz aralıklı 2,5 mm kalınlıkta olacaktır.** | **15 Metre** |
| 1. **JİLETLİ TEL** | **düzlemsel, en az 45 cm çapında olacaktır.** | **20 Metre** |
| 1. **PROFİL DİREK** | **boyalı, zemine monte edilebilir, en az 200 cm uzunluğunda olacaktır.** | **5 Adet** |
| 1. **BAĞLAMA TELİ** | **paslanmaz, 2,5MM kalınlıkta olacaktır.** | **2 Kg** |
|  | **Alınan tüm ürünler montajlanarak teslim edilecektir.** | |

**NOT:** **Teklif mektupları sadece kapalı zarfta okula teslim edilecektir. Elektronik mail ve posta yolu teklif kabul edilmeyecektir. 28.11.2023**