**JENERATÖR BAKIM ve ONARIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**A-GENEL İSTEKLER**

1. Bu teknik şartnameyi içeren malzemeler imalatçı firmanın orijinal ürünü, yeni, hiç kullanılmamış ve hasarsız ve garantili olacaktır.
2. Bütün malzemeler TSE standartlarına uygun olmalıdır.

**B-TEKNİK ÖZELLİKLER**

1. UNIVERSAL marka UND R 55 model 50 KVA jeneratöre uygun ekipmanlar ve yedek parçalar kullanılacaktır.
2. Motor yağı, mazot, hava ve yağ filtreleri değiştirilecektir.
3. Mazot, motor yağı, su seviyesi, antifiriz değiştirilecektir.
4. Mazot tankı kapağındaki havalandırma kontrol edilecektir.
5. Akü su seviyesi kontrol edilecektir. Eksikse tamamlanacaktır.
6. Akü şarj redresörü değiştirilecektir.
7. Isıtıcı tüp değiştirilecektir.
8. Yakıt deposu 100 litre motorin ile doldurulacaktır.
9. Jeneratör çalışır vaziyette teslim edilecektir**.**
10. Çalışma esnasında tüm iş sağlığı ve güvenliği kuralları doğrultusunda yapılacaktır.
11. **Aşağıda listesi belirlenmiş ürünler kullanılacaktır.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** |  **Malın Tanımı** |  **Özellikler** |  **ADET** |
| **1** | Hava Filtresi | Universal Marka Und R 55 Model 50 KVA Jeneratöre Uyumlu | **1 adet** |
| **2** | Yağ Filtresi | Universal Marka Und R 55 Model 50 KVA Jeneratöre Uyumlu | **1 adet** |
| **3** | Mazot Filtresi | Universal Marka Und R 55 Model 50 KVA Jeneratöre Uyumlu | **1 adet** |
| **4** | Isıtıcı Tüp | Universal Marka Und R 55 Model 50 KVA Jeneratöre Uyumlu | **1 adet** |
| **5** | Akü Şarj Redresörü | Universal Marka Und R 55 Model 50 KVA Jeneratöre Uyumlu | **1 adet** |
| **6** | Antifriz | Universal Marka Und R 55 Model 50 KVA Jeneratöre Uyumlu | **10 Litre** |
| **7** | Motor Yağı | Universal Marka Und R 55 Model 50 KVA Jeneratöre Uyumlu | **15 Litre** |
| **8** | Motorin | Universal Marka Und R 55 Model 50 KVA Jeneratöre Uyumlu | **100 Litre** |

**NOT:** **Teklif mektupları sadece kapalı zarfta kurumumuz müdürlüğüne teslim edilecektir. Elektronik mail ve posta yolu teklif kabul edilmeyecektir. 03.03.2023**