**SERAMİK MEDYA TAŞ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**A-GENEL İSTEKLER**

1. Bu teknik şartnameyi içeren malzemeler imalatçı firmanın orijinal ürünü, yeni, hiç kullanılmamış ve hasarsız ve garantili olacaktır.
2. Bütün malzemeler TSE standartlarına uygun olmalıdır.

**B-TEKNİK ÖZELLİKLER**

1. **Üçgen, parlatıcı ve tamburda yuvarlanan medya özelliğine sahip olmalıdır.**
2. **Beyaz renk olmalıdır.**
3. **Taşların büyüklükleri en fazla 6mmx8mmx10mm olmalıdır**
4. **Seramik taş pas alma, aşındırıcı, parlatıcı özellikli olmalıdır.**
5. **Aksesuarlar için kullanılabilmelidir.**
6. **Eğimli üç yıldızlı, çok açılı taşlama ve parlatma oluşturmalıdır.**
7. **100% yeni ve birinci kalite olmalıdır.**
8. **Yeşim, jadeite, akik, Hetian yeşim, kristal karışık taş, akik, cam, yapay taş, diğer taşlar, kabukları, vb. taşlama ve parlatma için kullanılabilmelidir.**

**NOT:** **Teklif mektupları sadece kapalı zarfta okula teslim edilecektir. Elektronik mail ve posta yolu teklif kabul edilmeyecektir. 08.09.2023**