**KUYUMCULUK ATÖLYESİ MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**A-GENEL İSTEKLER**

1. Bu teknik şartnameyi içeren malzemeler imalatçı firmanın orijinal ürünü, yeni, hiç kullanılmamış ve hasarsız ve garantili olacaktır.
2. Bütün malzemeler TSE standartlarına uygun olmalıdır.

**B-TEKNİK ÖZELLİKLER**

1. Kollu Pres manuel, ayak takımı ile birlikte bir set halinde olmalıdır.
2. Manuel top kalıpları gümüş kişniş işlemeye uygun olmalıdır.
3. Yarım kapak şeklinde olmalıdır.
4. 30-40 mikron incelikteki plakaları işlemeye uygun olmalıdır.
5. Manuel top kalıpları 4,5mm, 8mm, 10mm,12mm ölçülerden birer adet olmalıdır.
6. Damla kalıbı 5mm ölçüsünde bir adet olmalıdır.

**NOT:** **Teklif mektupları sadece kapalı zarfta okula teslim edilecektir. Elektronik mail ve posta yolu teklif kabul edilmeyecektir.21.09.2023**