**JENERATÖR MARŞ DİNAMOSU BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**A-GENEL İSTEKLER**

1. Bu teknik şartnameyi içeren malzemeler imalatçı firmanın orijinal ürünü, yeni, hiç kullanılmamış ve hasarsız ve garantili olacaktır.
2. Bütün malzemeler TSE standartlarına uygun olmalıdır.

**B-TEKNİK ÖZELLİKLER**

1. UNIVERSAL marka UND R 55 model 50 KVA jeneratöre uygun ekipmanlar ve yedek parçalar kullanılacaktır.
2. Arızalı marş dinamosu yenisiyle değiştirilecektir.
3. Jeneratör çalışır vaziyette teslim edilecektir**.**

**NOT:** **Teklif mektupları sadece kapalı zarfta okula teslim edilecektir. Elektronik mail ve posta yolu teklif kabul edilmeyecektir. 08.12.2023**