YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI SERVİSİ SÖZLEŞMESİ

|  |  |
| --- | --- |
| Hizmetin sunucusu ünvanı |  |
| Hizmet sunanın adresi | DİYARBAKIR |
| Hizmet sunanın İletişim bilgileri |  |
| Hizmetin konusu | Yangın Söndürme Cihazları |
| Hizmetin kapsamı | SATIN ALMA, BAKIM, ONARIM |
| Hizmetin süresi | Garanti 6 YIL, Bakım: 6 Ayda bir, Değişim: 4 yılda bir periyodik bakım ve dolum |
| Müşterinin Ünvanı | DİYARBAKIR OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ |
| Müşterinin adresi | İNALOĞLU CD. NO ½ YENİŞEHİR DİYARBAKIR |
| Müşterinin iletişim bilgileri | 0412 224 4850 |
| Sözleşme imzalayacakların İsimleri ve yetkileri | Ufuk YAKUT, Kurum Müdürü |
| Firmanın TSE Hizmet yeterlilik belgesi |  |

**KARŞILIKLI SORUMLULUKLAR**

# **MADDE 1- TARAFLAR:**

… Şirketi ile **Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü**

arasında aşağıdaki şartlarda iş bu sözleşme yapılmıştır.

# **MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:**

… LTD.ŞTİ.’nin **Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü’ne**

ait yangın söndürme cihazları ile ilgili; periyodik kontrollerin yapılması, bakım-onarım, test vb. servis hizmetlerinin verilmesi, boşalan cihazlara dolum işlemleri yapılması ve İhtiyaç doğrultusunda yeni cihazlar verilmesini kapsar.

# **MADDE 3- İŞİN KAPSAMI:**

a-) Yangın söndürme cihazlarının **altı aylık** periyodik kontrolleri (yeşil bölge) Hizmet sunucusu firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.

b-) **Dört yılda bir** dolumu yapılacak cihazlar, şirket elemanları tarafından yerlerinden alınıp dolum ve bakımları yapılacak, dolumlar yapıldıktan sonra tekrar Hizmet sunucusu firma personeli tarafından yerlerine götürülüp teslim edilecektir.

c-) Çıkabilecek arıza ve eksiklikler Hizmet sunucusu firma tarafından ücret alınmadan giderilecek ancak yenilenmesi gereken yedek parçalardan ücret alınacaktır.

d-) Yangın söndürme cihazları hakkında Hizmet alan Kurum personellerine, Hizmet sunucusu firma tarafından eğitim tatbikatı verilecek ve yapılacak bu tatbikatta boşalacak tüplere Hizmet sunucusu firma tarafından ücretsiz dolum yapacaktır.

e-) Hizmet sunucusu firma tarafından konu ile ilgili yangın talimatları, yönlendirme levhaları ve genelgeleri ilgili yerlere ücretsiz olarak asılacaktır.

f-) Satılan veya dolumu yapılan tüplerde; kendiliğinden meydana gelecek bozulma veya boşalmalarda ücret alınmayacak ancak kullanılarak ya da kurcalanmak suretiyle mühürleri koparılan cihazlardan dolum ücretleri alınacaktır.

# **MADDE 4- STANDARTLARA UYUM:**

Yangın söndürme cihazları, TS EN 3-8 veya TS EN 1866-2, TS EN 1866-3 standartlarına göre üretilip, TS 862-7 EN 3-7, TS EN 3-8, TS EN 3-9/AC ve TS EN 3-10 zorunlu standartları kapsamında belgelendirilmek zorundadır. Hizmet sunucusu firma bu standartlarda yer alan teknik gereklilikler ile gerekli olan işaret ve etiketlemeleri iliştirecektir.

# **MADDE 5- GARANTİ ŞARTLARI:**

Hizmet sunucusu firma tarafından satışı yapılan YSC cihazların Standartlara uygun olması, 6 YIL imalat hatalarına karşı, Dolum yapılması halinde ise 4YIL garantili olması kararlaştırıldı. Ancak Kullanım

hatası ve kurcalanmak suretiyle arızalanan cihazlardan hizmet alan müşteri sorumlu olacaktır.

# **MADDE 6- ÖZEL ŞARTLAR:**

a-) ……………………………………. firması tarafından doldurulan ve üzerinde mühür ve etiketi bulunan yangın söndürücüleri başka şahıs ve firmalara kontrol ettirilmeyecektir.

b-) Hizmet sunucusu firma adını kullanarak dolum-bakım yapmak isteyen firmalar olabilir. Bu tür şüpheli durumlarda tedbirli davranılması ve Hizmet sunucusu firma ile irtibat kurulması gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk hizmet alan müşteriye ait olacaktır.

# **MADDE 7- İHTİLAFLARIN HALİ:**

Sözleşme nedeni ile doğacak her türlü ihtilafın halinde Korkuteli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

# **MADDE 8- ONAY:**

İş bu sözleşme 8 Madde ’den oluşmuş ve 6. yıllık yapılmış olup, sözleşmede belirtilen şartlar 6.yıl geçerli bulunmaktadır.

Ayrıca; sözleşme tarafların rızası ile 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

…./…./……..

Firma İsim Kaşe imza

…./…./………. Ufuk YAKUT