**YANGIN TÜPÜ ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**A-GENEL İSTEKLER**

1. Bu teknik şartnameyi içeren malzemeler imalatçı firmanın orijinal ürünü, yeni **(2025 YILI SOĞUK DAMGALI),** hiç kullanılmamış ve hasarsız ve garantili olacaktır.
2. Bütün malzemeler TSE standartlarına uygun, sağlam, çalışır vaziyette olmalıdır.
3. Ambalajından kısmen ya da tamamen bozuk çıkan ürünler ve aksesuarlarının tüm sorumluluğu Firma / Yüklenici’ye aittir. Firma / Yüklenici ilgili ürünler ve aksesuarlarının kırık, çatlak, çizik ve boya hatası olan parçalarını tamir etmeksizin, yenileri ile “15” (onbeş) gün içinde değiştirmekle ve yenilerini idareye teslim etmekle yükümlüdür.
4. Firma / Yüklenici, bu şartnamenin tüm maddelerine eksiksiz, şüpheye yer vermeyecek açıklıkta, net ve anlaşılır şekilde cevap verecektir.
5. Teklif mektupları sadece kapalı zarfta okula teslim edilecektir. Elektronik mail ve posta yolu teklif kabul edilmeyecektir.

**B-TEKNİK ÖZELLİKLER**

1. Satın alınan ürünlerin **2ADETİ KARBONDİOSİTLİ, 10 ADETİ KURU KİMYEVİ TOZLU** olacaktır.
2. Püskürtme hortum ve kafaları kontrol edilir, deforme olanların değiştirilmesi sağlanacaktır.
3. Boyasında deforme olan yerler hizmet alman firma tarafından boyanacaktır.
4. Hizmet veren firma yangın tüplerini YILDA en az 1 defa kontrol eder. Yangın tüpü bakım kartına işler ve yangın tüpünün üzerine etiketini yapıştırır.
5. Teslim edilen tüplerin yerine firmadan dolum yapılıncaya kadar emanet tüpler alınır.
6. Dört yılda bir dolumu yapılacak cihazlar, şirket elemanları tarafından yerlerinden alınıp dolum ve bakımları yapılacak, dolumlar yapıldıktan sonra tekrar Hizmet sunucusu firma personeli tarafından yerlerine götürülüp teslim edilecektir.
7. Çıkabilecek arıza ve eksiklikler Hizmet sunucusu firma tarafından ücret alınmadan giderilecek ancak yenilenmesi gereken yedek parçalardan ücret alınacaktır.
8. Yangın söndürme cihazları hakkında Hizmet alan Kurum personellerine, Hizmet sunucusu firma tarafından eğitim tatbikatı verilecek ve yapılacak bu tatbikatta boşalacak tüplere Hizmet sunucusu firma tarafından ücretsiz dolum yapacaktır.
9. Hizmet sunucusu firma tarafından konu ile ilgili yangın talimatları, yönlendirme levhaları ve genelgeleri ilgili yerlere ücretsiz olarak asılacaktır.
10. Satılan veya dolumu yapılan tüplerde; kendiliğinden meydana gelecek bozulma veya boşalmalarda ücret alınmayacak ancak kullanılarak ya da kurcalanmak suretiyle mühürleri koparılan cihazlardan dolum ücretleri alınacaktır.
11. Yangın söndürme cihazları, TS EN 3-8 veya TS EN 1866-2, TS EN 1866-3 standartlarına göre üretilip, TS 862-7 EN 3-7, TS EN 3-8, TS EN 3-9/AC ve TS EN 3-10 zorunlu standartları kapsamında belgelendirilmek zorundadır. Hizmet sunucusu firma bu standartlarda yer alan teknik gereklilikler ile gerekli olan işaret ve etiketlemeleri iliştirecektir.
12. Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılacaktır.
13. Hizmet sunucusu firma tarafından satışı yapılan YSC cihazların Standartlara uygun olması, 6 YIL imalat hatalarına karşı, Dolum yapılması halinde ise 4 YIL garantili olacaktır. Ancak Kullanım hatası ve kurcalanmak suretiyle arızalanan cihazlardan hizmet alan müşteri sorumlu olacaktır.
14. Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılacaktır. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firma, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır.
15. Yüklenici firma tarafından doldurulan ve üzerinde mühür ve etiketi bulunan yangın söndürücüleri başka şahıs ve firmalara kontrol ettirilmeyecektir.
16. Hizmet sunucusu firma adını kullanarak dolum-bakım yapmak isteyen firmalar olabilir. Bu tür şüpheli durumlarda tedbirli davranılması ve Hizmet sunucusu firma ile irtibat kurulması gerekmektedir. Aksi takdirde sorumluluk hizmet alan müşteriye ait olacaktır.

 Kurum İşveren Firma İsim Kaşe imza